# Houtbroekdijk 30

## Regels

### 1 Inleidende regels

#### Artikel 2 Wijze van meten

Type plan: | bestemmingsplan
Naam van het plan: | Houtbroekdijk 30
Status: | ontwerp
Plan identificatie: | NL.IMRO.0847.BP02010020-ON01

- Toelichting
- Regels

# Artikel 2 Wijze van meten

> Algemeen
> De bepalingen in deze planregels over plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels, schoorstenen en soortgelijke ondergeschikte bouwdelen.
> Meetregels
> Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
> Afstand tot een perceelsgrens
> De kortste afstand van het verticale vlak in een perceelsgrens tot enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend bouwwerk;
> Bebouwingspercentage
> Het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel voor zo ver dat is gelegen binnen de bestemming;
> Bouwhoogte van een bouwwerk
> Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

> Breedte van een bestemmingsvlak
> Tussen de twee zijdelingse grenzen van het bestemmingsvlak, gemeten op een afstand van 10 meter van de naar de zijde van de weg gekeerde bestemmingsgrens;
> Breedte van een bouwperceel:
> Tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten in de bebouwingsgrens of (rooi)lijn op de minimum afstand die bebouwing tot de weg in acht moet nemen;
> Goothoogte van een bouwwerk
> Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
> Inhoud van een bouwwerk
> Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
> Lengte c.q. breedte van een bouwwerk
> Horizontaal tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren;
> Oppervlakte van een bouwwerk
> Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;