# Achterbroek 6 en 24

## Regels

### 3 Algemene regels

#### Artikel 8 Algemene bouwregels

Type plan: | bestemmingsplan
Naam van het plan: | Achterbroek 6 en 24
Status: | vastgesteld
Plan identificatie: | NL.IMRO.0847.BP02011004-VS01

- Toelichting
- Bijlagen bij toelichting
- Regels
- Vaststellingsbesluit

- Begin
- Vorige
- Volgende
- Omhoog

#### Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Algemeen

1. Bouwplannen worden integraal getoetst. Wat betreft situering, verschijningsvorm, erfbeplanting en inpassing gelden de criteria van het toepasselijk gemeentelijk welstandsbeleid.
2. Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
   1. op plaatsen waar hoofd- en bijgebouwen zijn of gelijktijdig worden gebouwd mag eveneens ondergronds gebouwd worden, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd;
   2. de verticale diepte mag bij ondergronds bouwen niet meer bedragen dan 3,5 meter.

8.2 Bouwverboden
Naast het bepaalde bij de afzonderlijke bestemmingen is het verboden te bouwen:

1. Enig bouwwerk waarbij een op de verbeelding aangegeven bebouwingsgrens wordt overschreden;
2. Enig bouwwerk binnen een afstand van 5 meter uit de insteek aan weerszijden van een op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’ van gemeente Someren bestemde waterloop;
3. Het in 8.2 onder a en b genoemde verbod geldt niet voor erfafscheidingen en soortgelijke bouwwerken met een hoogte van maximaal 2 meter;
4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 8.2 onder a en b, mits het verkeersbelang of het waterhuishoudkundige belang niet onevenredig wordt aangetast en vooraf advies wordt ingewonnen van de beheersinstantie van desbetreffende weg of waterloop.