# Nieuwendijk 126 Someren

## Regels

### Hoofdstuk 3 Algemene regels

#### Artikel 7 Algemene bouwregels

Type plan: | bestemmingsplan
Naam van het plan: | Nieuwendijk 126 Someren
Status: | ontwerp
Plan identificatie: | NL.IMRO.0847.BP2012001-ON01

- Toelichting
- Regels

# Artikel 7 Algemene bouwregels

## 7.1 Ondergronds bouwen

1. Ondergronds bouwen in de vorm van maximaal één bouwlaag is toegestaan binnen de gevelgrenzen van de woning en de bebouwing die verder binnen bestemmingsvlakken is toegestaan.
2. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan voor het toestaan van ondergrondse bebouwing van maximaal één bouwlaag buiten de gevelgrenzen van de bebouwing mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
   - De oppervlakte mag maximaal 10% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak bedragen met een absoluut maximum van 150m². Deze maximale maat geldt niet voor mestputten en mestkelders op de bestemmingsvlakken ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’.
   - De afstand tot de as van de weg dient minimaal 15m¹ te bedragen behalve als de bestaande bebouwing dichter op de as van de weg staat; dan is deze afstand bepalend.
   - Het bouwwerk dient geheel onder het maaiveld te worden gebouwd.
   - Afhankelijk van de situatie kan een landschappelijke inpassing worden geëist.
3. De inhoud van wat ondergronds wordt gebouwd telt niet mee bij het bepalen van de maximaal toegestane inhoud.

## 7.2 Geringe afwijkingen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

1. De voorgeschreven afstand tot de bestemmingsgrens, tot minimaal 3m¹, of als het uitbreiding van bestaande bebouwing betreft die reeds dichter bij de bestemmingsgrens is gelegen, deze bestaande kleinere afstand.
2. De regels voor het bouwen van kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een functie ten behoeve algemeen nut - zoals ten dienste van verkeer, waterhuishouding, energievoorziening, telecommunicatie, dagrecreatief medegebruik, de wering van milieuhinder en/of gevaar, de bescherming van diersoorten en/of wild en herdenkingsdoeleinden of religieuze doeleinden, met dien verstande dat:
   - de bebouwde oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 20 m²;
   - de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m1;
   - de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 4,5 m1;
   - de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 15 m1.
3. Het bepaalde in de regels voor overschrijding van het bouwvlak of het bouwen op een kleinere afstand van de weg dan is voorgeschreven met dien verstande dat:
   - dit noodzakelijk is vanuit een doelmatige bedrijfsvoering en/of perceelsinrichting;
   - er geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvinden;
   - de overschrijding niet mag leiden tot een vermindering van de gebruiksmogelijkheden van de gronden voor piekberging en infiltratie;
   - de wegbeheerder wordt gehoord.
4. Het bepaalde van het in bijlage 1 van de regels opgenomen inrichtings- en beplantingsplan, ten aanzien van een andere situering en maatvoering van bouwwerken, passend binnen de bouwregels van de betreffende bestemming, mits een goede landschappelijke inpassing gewaarborgd blijft.